# Troca de ferramenta

A tampa contra o pó evita a penetração de pó de furação no mandril durante o funcionamento. Ao inserir a ferramenta, se certifique de que a tampa contra o pó não fica danificada.

- Uma tampa contra o pó danificada deve ser imediatamente substituída. Essa substituição deve ser feita pelo Serviço de Assistência Técnica.

##

Retire a ferramenta de trabalho.

Encaixe o adaptador no suporte (1). Rode o anel de bloqueio (9) até engatar audivelmente.

##

Com o mandril SDS plus pode substituir de forma fácil e confortável a ferramenta de trabalho sem necessidade chave.

- Introduza a ferramenta de trabalho até ao batente no suporte do casquilho de travamento.

- Puxe a ferramenta para verificar o travamento.

##

Puxe o casquilho de travamento para trás e retire a ferramenta de trabalho.

##

É possível rodar o punho adicional (11) em posições diferentes se desejar, para obter uma posição de trabalho segura sem fazer esforço.

- Rode a parte de pegar inferior do punho adicional (11) no sentido anti-horário e oscile o punho adicional (11) para a posição desejada. A seguir rode a parte de pegar inferior do punho adicional (11) para a direita para voltar a apertar.

Se certifique de que a cinta de aperto do punho adicional se encontra na ranhura prevista na carcaça.

##

Com o limitador de profundidade pode ser ajustada a profundidade de furação X desejada.

Pressione o botão para o ajuste do limitador de profundidade e coloque o limitador de profundidade no punho adicional (11).

As estrias no limitador de profundidade têm de apontar para cima ou para baixo.

##

Retire a ferramenta de trabalho.

Desbloqueie o adaptador no sentido e retire-o do suporte (1) puxando.