# Colocação em funcionamento

##

Coloque o anel de ajuste de pré-seleção do torque (2) no símbolo "Furar".

##

- Acione o comutador do sentido de rotação (7) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Com o comutador do sentido de rotação (7) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (8) pressionado.

Rotação à direita: Para furar e apertar parafusos, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a esquerda até ao limitador.

Rotação à esquerda: Para soltar ou desparafusar parafusos e porcas, pressione o comutador do sentido de rotação (7) para a direita até ao limitador.

##

- Acione o interruptor de regulação da velocidade (3) somente com a ferramenta elétrica parada.

- Empurre o interruptor de regulação da velocidade sempre até ao batente. Caso contrário, a ferramenta elétrica pode ficar danificada.

Com o interruptor de regulação da velocidade (3) podem ser pré-selecionados 2 regimes de rotações.

Posição seletor de marchas (3) | Número de rotações | Torque | Aplicação
--- | --- | --- | ---
1 | Baixo | Alto | Para aplicações difíceis: p. ex. furar com martelo com grandes diâmetros
2 | Alto | Baixo | Para aplicações fáceis: p. ex. furar com martelo com pequenos diâmetros

##

Para ligar a ferramenta elétrica pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (8).

A luz de trabalho (6) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (8) ligeira ou totalmente pressionado e permite iluminar o local de trabalho com condições de luminosidade desfavoráveis.

A luz de trabalho (6) permanece acessa durante alguns segundos depois de soltar o interruptor de ligar/desligar (8).

##

É possível regular o número de rotações da ferramenta elétrica ligada, dependendo do quanto o interruptor de ligar/desligar (8) é pressionado.

Uma leve pressão no interruptor de ligar/desligar (8) origina uma rotação baixa. Aumentando a pressão aumenta a rotação.