# Технічне обслуговування і очищення

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте електроінструмент і вентиляційні отвори в чистоті.

Очищуйте робочий інструмент, насадку для перфоратора GFA 18-H з патроном, вентиляційні отвори електроінструмента та вентиляційні отвори після кожного використання.