# 操作機器

##

將預設扭力調整環 (2) 移至「鑽孔」符號。

##

- 電動工具靜止時，才能操作正逆轉開關 (7)。

透過正逆轉開關 (7) 即可變更電動工具的旋轉方向。但按下起停開關 (8) 時，將無法這樣做。

正轉：若要旋入螺栓及旋緊螺母，請將正逆轉開關 (7) 往左推到底。

逆轉：若要鬆開或旋出螺栓與螺母，請將正逆轉開關 (7) 往右推到底。

##

- 電動工具靜止時，才能操作選檔開關 (3)。

- 請務必將選檔開關完全推到底。否則可能造成電動工具損壞。

選檔開關 (3) 提供 2 種轉速範圍，供您選用。

選檔開關位置(3) | 轉速 | 扭力 | 應用範圍
--- | --- | --- | ---
1 | 低 | 高 | 適用於重型應用： 例如大直徑鎚擊鑽孔
2 | 高 | 低 | 適用於輕型應用： 例如小直徑鎚擊鑽孔

##

按下電源開關 (8) 不要放開，即可讓電動工具持續運轉。

輕按起停開關 (8) 或完全按下時，工作燈 (6) 隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

放開起停開關 (8) 後，工作燈 (6) 還可繼續發光數秒鐘。

##

您可為已啟動的電動工具無段調控轉速，轉速是由按壓起停開關 (8) 的深度而定。

輕按起停開關 (8) 時，轉速較低。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。