# Tekniske data

Hammerforsats med ekstrahåndtak |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akku-skrutrekker |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Artikkelnummer |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Tomgangsturtall | o/min | 0–1900 | 0–2100
Slagtall | slag/min | 0–5400 | 0–5900
Nominell spenning | V= | 18 | 18
Maks. bor-Ø |  |  |
Betong | mm | 10 | 10
Murverk | mm | 16 | 16
VektA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  avhengig av benyttet batteri

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.