# Driftstart

##

Ställ inställningsringen för vridmomentsförval (2) på symbolen ”Borrning”.

##

- Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (7) endast när elverktyget står stilla.

Med riktningsomkopplaren (7) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från (8) kan omkoppling inte ske.

Högergång: För att borra och skruva in skruvar skjuter du rotationsriktningsomkopplaren (7) till vänster ända till anslaget.

Vänstergång: För att lossa och skruva ut skruvar och muttrar trycks riktningsomkopplaren (7) åt höger mot anslaget.

##

- Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (3) endast när elverktyget står stilla.

- Skjut alltid växelväljaren till anslag. I annat fall kan elverktyget skadas.

Med växelväljaren (3) kan 2 varvtalsområden förväljas.

Position växellägesomkopplare (3) | Varvtal | Vridmoment | Användningsområde
--- | --- | --- | ---
1 | Låg | Hög | För krävande användning: T.ex. hammarborrning med stor diameter
2 | Hög | Låg | För lättare användning: T.ex. hammarborrning med liten diameter

##

Tryck för start av elverktyget ned strömställaren Till/Från (8) och håll den nedtryckt.

Arbetsljuset (6) lyser vid lätt eller helt intryckt på-/av-strömbrytare (8) och gör det möjligt att belysa arbetsområdet vid ogynnsamma ljusförhållanden.

Arbetslampan (6) lyser i några sekunder efter att på-/av-strömbrytaren (8) släppts.

##

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det är igång, beroende på hur långt du trycker in på-/avknappen (8).

Ett lätt tryck på strömställaren Till/Från (8) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet.