# Technické údaje

Kladivový nástavec spřídavnou rukojetí |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumulátorový šroubovák |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Číslo zboží |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Otáčky naprázdno | ot/min | 0–1 900 | 0–2 100
Počet příklepů | min-1 | 0–5 400 | 0–5 900
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Max. Ø vrtání |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Zdivo | mm | 16 | 16
HmotnostA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.