# Ставање во употреба

##

Поставете го прстенот за подесување на претходното избирање на вртежен момент (2) на ознаката „Дупчење“.

##

- Прекинувачот за менување на правецот на вртење (7) активирајте го само кога електричниот алат е во мирување.

Со прекинувачот за менување на правецот за вртење (7) може да го промените правецот на вртење на електричниот алат. Доколку прекинувачот за вклучување/исклучување (8) е притиснат ова не е возможно.

Десен тек: За дупчење и завртување на завртки притиснете го прекинувачот за менување на правец на вртење (7) налево до крај.

Вртење во лево: За олабавување одн. одвртување на завртки и навртки притиснете го прекинувачот за менување на правецот на вртење (7) на десно до крај.

##

- Прекинувач за избор на брзина (3) активирајте го само кога електричниот алат е во празен од.

- Прекинувачот за избор на брзини секогаш притискајте го до крај. Инаку електричниот алат може да се оштети.

Со прекинувачот за избор на брзини (3) може да изберете 2 брзини.

Позиција на прекинувачот за избор на брзини (3) | Број на вртежи | Вртежен момент | Област на примена
--- | --- | --- | ---
1 | Ниско | Високо | За тешки задачи: Hа пр. дупчење со чекан со голем дијаметар
2 | Високо | Ниско | За лесни задачи: Hа пр. дупчење со чекан со мал дијаметар

##

За ставање во употреба на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (8) и држете го притиснат.

Работното светло (6) свети при малку или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување (8) и овозможува осветлување на работното поле при услови на слаба осветленост.

Работното светло (6) свети неколку секунди по отпуштање на прекинувачот за вклучување/исклучување (8).

##

Бројот на вртежите на вклучениот електричен алат може да го регулирате бесстепено, во зависност од тоа колку подалеку ќе го притиснете прекинувачот за вклучување/исклучување (8).

Со нежно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување (8) се постигнува мал број на вртежи. Со зголемување на притисокот се зголемува и бројот на вртежи.