# Одржување и чистење

- Пред секое работење на електричниот алат (на пр. одржување, промена на алатот итн.) извадете ја батеријата од електричниот алат. При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

- Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

Чистете го алатот за вметнување, додатокот за ударен чекан GFA 18-H со држач за алат и отворите за вентилација на електричниот алат по секоја употреба.