# Uruchamianie

##

Przestawić pokrętło wstępnego wyboru momentu obrotowego (2) na symbol „wiercenie”.

##

- Przełącznik kierunku obrotów (7) wolno przestawiać tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Za pomocą przełącznika obrotów (7) można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy naciśniętym włączniku/wyłączniku (8) jest to jednak niemożliwe.

Obroty w prawo: W celu wiercenia i wkręcania śrub nacisnąć przełącznik kierunku obrotów (7) w lewo do oporu.

Obroty w lewo: Aby wykręcić śrubę lub odkręcić nakrętkę, należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (7) w prawo aż do oporu.

##

- Przełącznik biegów (3) można obsługiwać tylko przy wyłączonym narzędziu.

- Przełącznik biegów należy zawsze przesuwać aż do oporu. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektronarzędzia.

Za pomocą przełącznika biegów (3) można wybrać jeden z 2 zakresów prędkości obrotowej.

Pozycja przełącznika biegów (3) | Prędkość obrotowa | Moment obrotowy | Zastosowanie
--- | --- | --- | ---
1 | Niska | Wysoki | Do cięższych prac: Np. wiercenie udarowe otworów o dużych średnicach
2 | Wysoka | Niski | Do lżejszych prac: Np. wiercenie udarowe otworów o małych średnicach

##

Aby włączyć elektronarzędzia, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (8) i przytrzymać w tej pozycji.

Oświetlenie robocze (6) świeci się przy lekko lub całkowicie naciśniętym włączniku/wyłączniku (8), zapewniając lepszą widoczność miejsca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Oświetlenie robocze (6) świeci się po zwolnieniu włącznika/wyłącznika (8) jeszcze przez kilka sekund.

##

Prędkość obrotowa włączonego ele‌ktro‌na‌rzę‌dzia może być regulowana bezstopniowo, w zależności od siły nacisku na włącznik/wyłącznik (8).

Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik (8) oznacza niską prędkość obrotową. Wraz ze zwię‌kszaj‌ącą się siłą nacisku prędkość obrotowa rośnie.