# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l’elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Pulire l’utensile accessorio, l’adattatore per martello perforatore GFA 18-H con attacco utensile e le feritoie di ventilazione dell’elettroutensile dopo ogni utilizzo.