# Troca de ferramenta

A capa de proteção contra pó evita consideravelmente que penetre pó de perfuração no encabadouro durante o funcionamento. Ao introduzir a ferramenta, certifique-se de que a capa de proteção contra pó não é danificada.

- Uma capa de proteção contra pó danificada deve ser substituída imediatamente. Recomendamos que o faça no Serviço de Assistência Técnica.

##

Retire o acessório.

Insira o adaptador no encaixe (1). Rode o anel de fixação (9), até este encaixar de forma audível.

##

Com a bucha SDS plus pode trocar fácil e confortavelmente o acessório sem ter que utilizar outras ferramentas.

- Introduza a ferramenta de trabalho até ao batente no encaixe da bucha de travamento.

- Puxe a ferramenta para controlar o travamento.

##

Puxe a bucha de travamento para trás e retire a ferramenta de trabalho.

##

Pode virar o punho adicional (11) à sua vontade, para obter uma posição de trabalho segura e sem fadiga.

- Rode a peça do punho do punho adicional (11) para a esquerda e vire o punho adicional (11) para a posição desejada. A seguir aperte a peça do punho inferior do punho adicional (11) rodando para a direita.

Observe que a cinta de aperto do punho adicional esteja na ranhura prevista para tal, que se encontra na carcaça da ferramenta.

##

Com o batente de profundidade é possível determinar a profundidade de perfuração X desejada.

Pressione a tecla para o ajuste do batente de profundidade e coloque o batente de profundidade no punho adicional (11).

As estrias no batente de profundidade têm de ficar viradas para cima ou para baixo.

- Empurre o acessório SDS plus até ao batente no encabadouro SDS plus. Caso contrário, a mobilidade da ferramenta SDS plus pode causar o ajuste errado da profundidade de perfuração.

- Puxe o batente de profundidade para fora até a distância entre a ponta da broca e a ponta do batente de profundidade corresponder à profundidade de perfuração X desejada.

##

Retire o acessório.

Desbloqueie o adaptador no sentido e puxe-o do encaixe (1) para fora.