# Cambio degli utensili

La protezione antipolvere impedisce in ampia parte che la polvere di foratura penetri nel portautensile durante l’esecuzione del foro. Assicurarsi che, durante l’inserimento dell’utensile, la protezione antipolvere non venga danneggiata.

- Una protezione antipolvere danneggiata dev’essere sostituita immediatamente. Si consiglia di affidare l’operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

##

Rimuovere l’utensile accessorio.

Innestare la testa nell’attacco (1). Ruotare l’anello di arresto (9) sino a farlo scattare udibilmente.

##

Con il mandrino SDS plus è possibile sostituire l’utensile accessorio in modo facile e comodo senza l’impiego di ulteriori attrezzi.

- Introdurre l'utensile fino a battuta nell'attacco della boccola di bloccaggio.

- Verificare il bloccaggio esercitando trazione sull’accessorio.

##

Spingere all’indietro la bussola di serraggio e rimuovere l’utensile accessorio.

##

L’impugnatura supplementare (11) si può orientare a piacimento, per ottenere una postura di lavoro sicura e riposante.

- Ruotare la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (11) in senso antiorario ed orientare l’impugnatura supplementare (11) nella posizione desiderata. Serrare quindi nuovamente la parte inferiore dell’impugnatura supplementare (11) ruotandola in senso orario.

Accertarsi che il nastro di serraggio dell’impugnatura supplementare si trovi nell’apposita scanalatura sulla carcassa.

##

Con la battuta di profondità è possibile determinare la profondità di foratura desiderata X.

Premere il tasto per la regolazione dell’asta di profondità e impostare l’asta di profondità nell’impugnatura supplementare (11).

La scanalatura sull’asta di profondità dovrà essere rivolta in alto o in basso.

- Inserire l’utensile accessorio SDS plus nell’attacco utensile SDS plus fino alla battuta. In caso contrario, la mobilità dell’utensile accessorio SDS plus può impedire la corretta regolazione della profondità di foratura.

- Estrarre l’asta di profondità fino a quando la distanza tra l’estremità della punta e l’estremità dell’asta di profondità non corrisponda alla profondità di foratura desiderata X.

##

Rimuovere l’utensile accessorio.

Sbloccare la testa in direzione ed estrarla dall’attacco (1).