# Çalıştırma

##

Dönme torku ön seçim şalterini (2) "Delme" sembolüne ayarlayın.

##

- Dönme yönü değiştirme şalterini (7) sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.

Dönme yönü değiştirme şalteri (7) ile elektrikli el aletinin dönme yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak açma/kapama şalteri (8) basılı durumda ise bu mümkün değildir.

Sağa dönüş: Delmek ve vidaları takmak için dönme yönü değiştirme şalterini (7) sonuna kadar sola itin.

Sola dönüş: Vidaları ve somunları gevşetmek veya sökmek için dönme yönü değiştirme şalterini (7) sonuna kadar sağa bastırın.

##

- Vites seçme şalterini (3) sadece elektrikli el aleti dururken kullanın.

- Vites seçme şalterini her zaman dayanak noktasına kadar itin. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebilir.

Vites seçme şalteri (3) ile 2 devir sayısı aralığı önceden seçilerek ayarlanabilir.

Vites seçme şalteri konumu (3) | Devir sayısı | Tork | Uygulama alanı
--- | --- | --- | ---
1 | Düşük | Yüksek | Ağır kullanım alanları için: Örn. büyük çaplı darbeli delme
2 | Yüksek | Düşük | Hafif kullanım alanları için: Örn. küçük çaplı darbeli delme

##

Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterine (8) basın ve şalteri basılı tutun.

Projektör (6), açma/kapatma şalteri (8) hafifçe veya tam olarak basılı olduğunda yanar ve elverişsiz aydınlatma koşullarında çalışma alanını aydınlatır.

Çalışma ışığı (6), açma/kapama şalteri (8) bırakıldıktan sonra birkaç saniye süreyle yanar.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Çalışmakta olan elektrikli el aletinin devir sayısını açma/kapama şalterine (8) bastığınız ölçüde kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Açma/kapama şalterine (8) hafifçe bastırma düşük devir sayısına neden olur. Batırma kuvveti artınca devir sayısı da yükselir.