# Műszaki adatok

Töltőkészülék | GAL 18V-160
--- | ---
Érintésvédelmi osztály | / II
TöltőáramA) | 16 A
Akkumulátor-töltőfeszültség (automatikus feszültségfelismerés) | 14,4–18 V
SúlyB) | 0,95 kg

A)

  a hőmérséklettő és az akkumulátor típustól függően

B)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.