# Ladetider

I følgende tabel viser den omtrentlige tid i minutter, der kræves for den ønskede opladningstilstand, afhængigt af batteritype og opladningstilstand. Ladetiderne kan variere. Du kan finde yderligere oplysninger på adressen www.bosch-professional.com/wac.

## Ladetilstanden Power Boost

Akku |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

svarer til et opladningsniveau på ≈ 50 %

svarer til fuldt opladet tilstand

## Ladetilstanden Standard

Akku |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

svarer til fuldt opladet tilstand