# Часто Задаваемые Вопросы

Какое зарядное устройство подходит для моего аккумулятора?

Все аккумуляторы 18 В совместимы со всеми зарядными устройствами Bosch Professional 18 В и со всеми зарядными устройствами 18 В партнеров AMPShare.

Профессиональным пользователям мы рекомендуем использовать зарядное устройство с аккумулятором, время (полной) зарядки которого составляет менее 1 ч.

Все указания времени зарядки см. в онлайн-руководстве или на веб-сайте Bosch Professional.

Сколько времени требуется для полной зарядки моего аккумулятора?

Время зарядки аккумулятора зависит от двух факторов:

- типа и емкости аккумулятора;
- скорости зарядки.

Все указания времени зарядки см. в онлайн-руководстве см. Время зарядки или на веб-сайте Bosch Professional.

Могу ли я настраивать скорость зарядки на зарядном устройстве?

При использовании GAL 18V‑160 вы можете настраивать скорость зарядки в соответствии со своими предпочтениями. GAL 18V‑160 имеет 3 режима зарядки, оптимизированные для универсального использования при зарядке аккумуляторов:

- Режим стандартной зарядки со стандартной скоростью зарядки: этот режим зарядки предустановлен на заводе-изготовителе см. Режим стандартной зарядки.
- Режим зарядки Power Boost: режим зарядки Power Boost активируется нажатием кнопки выбора MODE на зарядном устройстве см. Режим зарядки Power Boost.
- Режим обеспечения срока службы: режим обеспечения срока службы активируется нажатием кнопки выбора MODE на зарядном устройстве см. Режим обеспечения срока службы. Зарядка преимущественно в режиме обеспечения срока службы продлевает срок службы аккумулятора.

Можно ли оставлять аккумуляторы в зарядном устройстве после их полной зарядки?

Как только аккумулятор будет полностью заряжен и зарядное устройство покажет это, процесс зарядки будет завершен.

Аккумулятор можно оставить в зарядном устройстве, но не на длительное время.

При какой температуре следует заряжать, использовать и хранить аккумулятор?

- Допустимый диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации и хранении составляет от –20 °C до 50 °C.

- Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке составляет от 0 °C до 35 °C.

- Для оптимального срока службы аккумулятора рекомендуется хранить его при температуре от 0 °C до 20 °C.

Какой уровень заряда аккумулятора является оптимальным для длительного хранения?

Для длительного хранения идеально подходит уровень заряда 30–50 %.

Совместимы ли аккумуляторы Bosch Professional с другими электроинструментами?

Все 18 В аккумуляторы Bosch Professional совместимы со следующими электроинструментами:

- любые инструменты системы Bosch Professional 18 В;
- любые инструменты партнеров AMPShare

Какой уровень заряда аккумулятора является оптимальным для длительного срока службы?

Для длительного срока службы идеально подходит степень заряженности 80 %.