# Часті запитання

Якій зарядний пристрій підходить для моєї акумуляторної батареї?

Всі акумуляторні батареї 18 В сумісні з усіма зарядними пристроями Bosch Professional 18 В та усіма зарядними пристроями 18 В від партнерів AMPShare.

Ми рекомендуємо професійним користувачам поєднувати зарядний пристрій з акумуляторною батареєю, час зарядження якої становить менше 1 години.

Весь час зарядження можна знайти в онлайн-посібнику з експлуатації або на веб-сайті Bosch Professional.

Який час заряджання для мого акумулятора?

Тривалість зарядження акумулятора залежить від 2 факторів:

- Тип акумулятора та ємність акумулятора
- Швидкість заряджання

Весь час заряджання див. у онлайн посібнику з експлуатації див. Час заряджання або на веб-сайті Bosch Professional.

Чи можна коригувати швидкість заряджання зарядного пристрою?

У GAL 18V‑160 можна коригувати швидкість заряджання за вашими потребами. GAL 18V‑160 має 3 режими заряду, що оптимізовані для різноманітного заряджання акумуляторів:

- Стандартний режим заряджання зі стандартною швидкістю заряджання: стандартний режим заряджання попередньо налаштований з заводу див. Стандартний режим заряджання.
- Режим заряджання Power Boost: режим заряджання Power Boost можна активувати кнопкою MODE на зарядному пристрої див. Режим заряджання Power Boost.
- Режим заряджання для більш тривалого терміну експлуатації: режим заряджання для більш тривалого терміну експлуатації можна активувати кнопкою MODE на зарядному пристрої див. Режим заряджання для тривалого терміну експлуатації. Переважне заряджання у режимі для більш тривалого терміну експлуатації сприяє тривалішому терміну придатності акумулятора.

Чи можуть акумулятори залишатися у зарядному пристрої після повного заряджання?

Щойно акумулятор заряджено повністю і це показує зарядний пристрій, процес заряджання завершено.

Акумулятор може залишатися у зарядному пристрої, проте не рекомендовано зберігати акумулятор впродовж тривалого часу в зарядному пристрої.

При яких температурах необхідно заряджати, використовувати та зберігати акумулятор?

- Припустима температура середовища при експлуатації та зберіганні становить від –20 °C до 50 °C.

- Рекомендована температура середовища впродовж процесу заряджання становить від 0 °C до 35 °C.

- Для оптимального терміну придатності акумулятора рекомендовано зберігати акумулятор при температурі від 0 °C до 20 °C.

Яке заряджання акумулятора є оптимальним для тривалого зберігання?

Для тривалого зберігання ідеальний стан заряджання 30–50 %.

Чи сумісні акумулятори Bosch Professional з іншими марками?

Всі акумуляторні батареї Bosch Professional 18 В Bosch Professional сумісні з наступними виробами:

- усі вироби систем Bosch Professional 18 В
- усі вироби партнерів AMPShare

Який заряд акумуляторної батареї оптимальний для більш тривалого терміну експлуатації?

Для більш тривалого терміну експлуатації ідеально підходить рівень заряду 80 %.