# Ofte stillede spørgsmål

Hvilken lader passer til min akku?

Alle 18-V-akkuer er kompatible med alle Bosch Professional 18-V-ladere og alle 18-V-ladere fra AMPShare-partnere.

Til professionelle brugere anbefaler vi at kombinere laderen med en akku, hvor ladetiden ligger under 1 time.

Alle ladetider fremgår af online-driftsvejledningen eller Bosch Professional-websiden.

Hvilke ladetiden har min akku?

Akkuens ladetid afhænger af 2 faktorer:

- Akkutype og akkukapacitet
- Ladehastighed

Alle ladetider fremgår af online-driftsvejledningen se Ladetider eller Bosch Professional-websiden.

Kan jeg tilpasse laderens ladehastighed?

Ved GAL 18V‑160 kan du tilpasse ladehastigheden til dine behov. GAL 18V‑160 er udstyret med 3 ladetilstande, som er optimeret til alsidig brug af akkuerne:

- Ladetilstanden Standard med standardladehastighed: Ladetilstanden Standard er forindstillet fra fabrikken se Ladetilstanden Standard.
- Ladetilstanden Power Boost: Ladetilstanden Power Boost kan aktiveres med knappen MODE på laderen se Ladetilstanden Power Boost.
- Ladetilstanden Levetid: Ladetilstanden Levetid kan aktiveres med knappen MODE på laderen se Ladetilstanden Levetid. Hvis du primært anvender opladning i ladetilstanden Levetid, forlænges akkuens levetid.

Må akkuerne forblive i laderen, efter at de er fuldt opladet?

Så snart akkuen er helt opladet, og det vises på laderen, er opladningen afsluttet.

Akkuen kan blive siddende i laderen, men det anbefales dog ikke at lade akkuen sidde i laderen i længere tid.

Ved hvilke temperaturer skal en akku oplades, bruges og opbevares?

- Den tilladte omgivelsestemperatur ved drift og opbevaring er –20 °C til 50 °C.

- Den anbefalede omgivelsestemperatur under opladning er 0 °C til 35 °C.

- For at sikre en optimal levetid for akkuen anbefales det at opbevare akkuen ved 0 °C til 20 °C.

Hvilket akkuladeniveau er optimal ved længere tids opbevaring?

Ved længere tids opbevaring er et ladeniveau på 30–50 % ideelt.

Er akkuerne fra Bosch Professional kompatible med andre mærker?

Alle 18 V-Bosch Professional-akkuer er kompatible med følgende produkter:

- alle produkter i Bosch Professional 18-V-systemet
- alle produkter fra AMPShare-partnere

Hvilket akkuladeniveau er optimal ved længere levetid?

For at sikre en længere levetid er et ladeniveau på 80 % ideelt.