# Времена на зареждане

Следната таблица ще Ви даде приблизително нужното време в минути за желаното състояние на зареждане, в зависимост от типа на акумулатора и режима на зареждане. Времената на зареждане могат да варират. Допълнителна информация ще откриете на www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost режим на зареждане

Акумулаторна батерия |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

отговаря на състояние на зареждане от ≈ 50 %

отговаря на пълно състояние на зареждане

## Стандартен режим на зареждане

Акумулаторна батерия |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

отговаря на пълно състояние на зареждане