# Întrebări frecvente

Ce încărcător este adecvat pentru acumulatorul meu?

Toţi acumulatorii de 18 V sunt compatibili cu toate încărcătoarele Bosch Professional de 18 V şi cu toate încărcătoarele de 18 V de la partenerii AMPShare.

Pentru utilizatorii profesionişti, recomandăm combinarea încărcătorului cu un acumulator a cărui durată de încărcare este de sub 1 oră.

Toate duratele de încărcare sunt disponibile în instrucţiunile online de utilizare şi pe site-ul web Bosch Professional.

Care sunt duratele de încărcare pentru acumulatorul meu?

Durata de încărcare a acumulatorului depinde de 2 factori:

- tipul de acumulator şi capacitatea acumulatorului
- Viteza de încărcare

Toate duratele de încărcare sunt prezentate în instrucţiunile online de utilizare vezi Duratele de încărcare şi pe site-ul web Bosch Professional.

Pot modifica viteza de încărcare a încărcătorului?

Pentru GAL 18V‑160, viteza de încărcare poate fi modificată după cum este necesar. GAL 18V‑160 dispune de 3 moduri de încărcare, care sunt optimizate pentru diverse utilizări ale acumulatorului:

- Modul de încărcare Standard cu viteză standard de încărcare: Modul de încărcare Standard este presetat din fabrică vezi Modul de încărcare standard.
- Modul de încărcare Power Boost: Modul de încărcare Power Boost poate fi activat cu ajutorul tastei MODE de pe încărcător vezi Modul de încărcare Power Boost.
- Modul de încărcare pentru prelungirea duratei de viaţă: Modul de încărcare pentru prelungirea duratei de viaţă poate fi activat cu ajutorul tastei MODE de pe încărcător vezi Modul de încărcare pentru prelungirea duratei de viaţă. Încărcarea predominantă specifică modului de încărcare pentru prelungirea duratei de viaţă prelungeşte durata de viaţă a acumulatorului.

Acumulatorii pot rămâne în încărcător după ce sunt încărcaţi complet?

Procesul de încărcare este încheiat imediat ce acumulatorul este încărcat complet şi încărcătorul indică acest lucru.

Acumulatorul poate rămâne în încărcător, însă nu este recomandat ca acumulatorul să fie depozitat în încărcător pentru un interval mai lung de timp.

La ce temperaturi trebuie încărcat, utilizat şi depozitat un acumulator?

- Temperatura ambiantă admisă în timpul funcţionării şi depozitării este cuprindă între −20 °C şi 50 °C.

- Temperatura ambiantă recomandată pentru perioada procesului de încărcare este cuprindă între 0 °C şi 35 °C.

- Pentru o durată optimă de viaţă a acumulatorului, este recomandat ca acumulatorul să fie depozitat la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 20 °C.

Ce nivel de încărcare a acumulatorului este optim pentru o durată de depozitare mai îndelungată?

Pentru o durată de depozitare mai îndelungată este ideal un nivel de încărcare de 30–50%.

Acumulatorii Bosch Professional sunt compatibili cu alte mărci?

Toţi acumulatorii Bosch Professional de 18 V sunt compatibili cu următoarele produse:

- toate produsele din sistemul Bosch Professional de 18 V
- toate produsele de la partenerii AMPShare

Ce tip de încărcare a acumulatorului este optim pentru o durată de viaţă extinsă?

Pentru o durată de viaţă extinsă, este ideal un nivel de încărcare de 80%.