# Pyetjet më të shpeshta

Cili karkues është i përshtatshëm për baterinë time?

Të gjitha bateritë 18-V përputhen me të gjithë karikuesit Bosch Professional 18-V dhe të gjithë karikuesit 18-V të partnerëve të AMPShare.

Ne këshillojmë për përdoruesit profesionistë, që ta kombinojnë karikuesin me një bateri, te e cila koha e karikimit qëndron nën 1 orë.

Të gjitha kohët e karikimit gjenden në manualin e përdorimit online ose në faqen e uebit të Bosch Professional.

Si janë kohët e karikimit për baterinë time?

Kohëzgjatja e karikimit të baterisë varet nga 2 faktorë:

- Lloji i baterisë dhe kapaciteti i baterisë
- Shpejtësia e karikimit

Të gjitha kohët e karikimit mund të gjenden në udhëzimet e përdorimit online shih Kohët e karikimit ose në faqen e internetit të Bosch Professional.

A mund ta ndryshoj shpejtësinë e karikimit të karikuesit?

Me GAL 18V‑160 mund ta rregulloni shpejtësinë e karikimit sipas nevojave tuaja. GAL 18V‑160 ka 3 modalitete karikimi të cilat janë të optimizuara për përdorimin e gjithanshëm të baterive:

- Modaliteti i karikimit Standard me shpejtësi karikimi standarde: Modaliteti i karikimit Standard është i konfiguruar paraprakisht në fabrikë shih Modaliteti i karikimit Standard.
- Modaliteti i karikimit Power Boost: Modaliteti i karikimit Power Boost mund të aktivizohet duke përdorur butonin MODE në karikues shih Modaliteti i karikimit Power Boost.
- Modaliteti i karikimit jetëgjatë: Modaliteti i karikimit jetëgjatë mund të aktivizohet duke përdorur butonin MODE në karikues shih Modaliteti i karikimit jetëgjatë. Nëse karikimi bëhet kryesisht në modalitetin e karikimit jetëgjatë, jetëgjatësia e baterisë do të jetë më e madhe.

A lejohet që bateritë të qëndrojnë në karikues pasi ajo të jetë karikuar plotësisht?

Sapo bateria të jetë karikuar plotësisht dhe karikuesi e tregon këtë gjë, procesi i karikimit ka përfunduar.

Bateria mund të qëndrojë në karikues, por nuk këshillohet që ta lini baterinë për një kohë të gjatë në karikues.

Në cilat temperatura duhet të karikohet, përdoret dhe ruhet një bateri?

- Temperatura e lejuar e mjedisit në punë dhe ruajtje është –20 °C deri 50 °C.

- Temperatura e këshilluar e mjedisit gjatë procesit të karikimit është 0 °C deri 35 °C.

- Për një jetëgjatësi optimale të baterisë këshillohet që ta ruani baterinë në 0 °C deri 20 °C.

Cili karikim i baterisë është optimal për një jetëgjatësi më të madhe?

Për një ruajtje më të gjatë është ideal një nivel karikimi nga 30–50%.

A janë bateritë e Bosch Professional të përputhshme me marka të tjera?

Të gjitha bateritë 18 V Bosch Professional janë të përputhshme me produktet e mëposhtme:

- të gjitha produktet e sistemit Bosch Professional 18-V
- të gjitha produktet e partnerëve të AMPShare

Cili karikim i baterisë është optimal për një jetëgjatësi më të madhe?

Për një jetëgjatësi më të madhe është ideal një karikim prej 80%.