# ЖҚС

Менің аккумуляторыма қай зарядтағыш құрылғы жарамды?

Барлық 18 В аккумуляторлар барлық Bosch Professional 18 В зарядтағыш құрылғыларымен және AMPShare серіктесінің барлық 18 В зарядтағыш құрылғыларымен үйлесімді.

Кәсіпқой пайдаланушы үшін зарядтағыш құрылғыны зарядтау уақыты 1 сағаттан кем құрайтын аккумулятормен бірге пайдалануға кеңес береміз.

Зарядтау уақытының барлық мәндерін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықтан немесе Bosch Professional веб-сайтынан қарауға болады.

Аккумуляторды зарядтау уақыты қандай?

Аккумуляторды зарядтау уақыты 2 факторға байланысты:

- Аккумулятор түрі мен сыйымдылығы
- Зарядталу жылдамдығы

Барлық зарядтау уақытын онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықтан қараңыз Зарядталу уақыты немесе Bosch Professional веб-сайтынан табуға болады.

Зарядтағыш құрылғының зарядтау жылдамдығын реттей аламын ба?

GAL 18V‑160 шамасында зарядталу жылдамдығын қажеттіліктеріңізге сәйкес баптау аласыз. GAL 18V‑160 аккумуляторларды әмбебап пайдалану үшін оңтайландырылған 3 зарядтау режиміне ие:

- Стандартты зарядталу жылдамдықты стандартты зарядтау режимі: стандартты зарядтау режимі зауытта алдын ала орнатылады: қараңыз Стандартты зарядтау режимі.
- Power Boost зарядтау режимі: Power Boost зарядтау режимін MODE түймесі арқылы зарядтау құрылғысында белсендіруге болады қараңыз Power Boost зарядтау режимі.
- Зарядтау режимінің қызмет ету мерзімі: зарядтау режимінің қызмет ету мерзімін MODE түймесі арқылы зарядтау құрылғысында белсендіруге болады қараңыз Зарядтау режимінің қызмет ету мерзімі. Үздіксіз зарядтау режимінде шамадан тыс зарядтау батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады.

Аккумуляторларды толық зарядталғаннан кейін зарядтау құрылғысында қалдыруға бола ма?

Аккумулятор толығымен зарядталған бойда және зарядтау құрылғысы мұны көрсеткен сәтте, зарядтау процесі аяқталады.

Аккумулятор зарядтау құрылғысында қалуы мүмкін, бірақ оны зарядтау құрылғысында ұзақ уақыт сақтау ұсынылмайды.

Аккумуляторды қандай температурада зарядтау, пайдалану және сақтау керек?

- Пайдалану және сақтау кезінде қоршаған орта температурасының рұқсат етілген ауқымы –20°C және 50°C аралығын құрайды.

- Зарядтау кезінде ұсынылатын қоршаған орта температурасы 0°C және 35°C аралығын құрайды.

- Аккумулятордың оңтайлы қызмет ету мерзімі үшін аккумуляторды 0°C және 20°C аралығындағы температурада сақтау ұсынылады.

Ұзақ сақтау мерзімі үшін қандай аккумулятор заряды оңтайлы?

Ұзақ уақыт сақтау үшін 30–50% заряд деңгейі өте қолайлы.

Bosch Professional аккумуляторлары басқа брендтермен үйлесімді ме?

Барлық 18 В Bosch Professional аккумуляторы келесі өнімдермен үйлесімді:

- Bosch Professional 18 В жүйелерінің барлық өнімдері
- AMPShare серіктестерінің барлық өнімдері

Ұзақ қызмет ету мерзімі үшін қандай заряд деңгейі оңтайлы?

Ұзақ қызмет ету мерзімі үшін 80% шамасындағы заряд деңгейі мінсіз болып табылады.