# FAQ

Welches Ladegerät ist für meinen Akku geeignet?

Alle 18-V-Akkus sind kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Ladegeräten und allen 18-V-Ladegeräten der AMPShare-Partner.

Wir empfehlen für professionelle Anwender, das Ladegerät mit einem Akku zu kombinieren, bei dem die Ladezeit unter 1 Stunde liegt.

Alle Ladezeiten sind in der Online-Betriebsanleitung oder auf der Bosch Professional Website zu finden.

Wie sind die Ladezeiten für meinen Akku?

Die Ladedauer des Akkus hängt von 2 Faktoren ab:

- Akkutyp und Akkukapazität
- Ladegeschwindigkeit

Alle Ladezeiten sind in der Online-Betriebsanleitung siehe Ladezeiten oder auf der Bosch Professional Website zu finden.

Kann ich die Ladegeschwindigkeit des Ladegerätes anpassen?

Beim GAL 18V‑160 können Sie die Ladegeschwindigkeit an Ihre Bedürfnisse anpassen. Der GAL 18V‑160 verfügt über 3 Lademodi, die für den vielseitigen Einsatz von Akkus optimiert sind:

- Standard Lademodus mit Standard-Ladegeschwindigkeit: Der Standard Lademodus ist ab Werk voreingestellt siehe Standard Lademodus.
- Power Boost Lademodus: Der Power Boost Lademodus kann über die Taste MODE am Ladegerät aktiviert werden siehe Power Boost Lademodus.
- Lebensdauer Lademodus: Der Lebensdauer Lademodus kann über die Taste MODE am Ladegerät aktiviert werden siehe Lebensdauer Lademodus. Überwiegendes Laden im Lebensdauer Lademodus führt zu einer längeren Akkulebensdauer.

Dürfen Akkus im Ladegerät bleiben, nachdem diese vollständig geladen sind?

Sobald der Akku vollständig geladen ist und das Ladegerät dies anzeigt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Der Akku kann im Ladegerät bleiben, es wird jedoch nicht empfohlen, den Akku über einen längeren Zeitraum im Ladegerät zu lagern.

Bei welchen Temperaturen soll ein Akku geladen, verwendet und gelagert werden?

- Die zulässige Umgebungstemperatur bei Betrieb und Lagerung beträgt −20 °C bis 50 °C.

- Die empfohlene Umgebungstemperatur während des Ladevorgangs beträgt 0 °C bis 35 °C.

- Für eine optimale Lebensdauer des Akkus wird empfohlen, den Akku bei 0 °C bis 20 °C zu lagern.

Welche Akkuladung ist für eine längere Lagerdauer optimal?

Für eine längere Lagerung ist ein Ladezustand von 30–50 % ideal.

Sind die Akkus von Bosch Professional mit anderen Marken kompatibel?

Alle 18 V Bosch Professional Akkus sind mit folgenden Produkten kompatibel:

- alle Produkte des Bosch Professional 18-V-Systems
- alle Produkte von AMPShare-Partnern

Welche Akkuladung ist für eine längere Lebensdauer optimal?

Für eine längere Lebensdauer ist ein Ladezustand von 80 % ideal.