# Laadimisajad

Allolev tabel näitab umbkaudselt, mitu minutit on soovitud laetusoleku jaoks aku tüübist ja laadimisrežiimist sõltuvalt vaja. Laadimisajad võivad suurel määral varieeruda. Lisateavet leiate aadressilt www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost-laadimisrežiim

Aku |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

vastab laetuse tasemele ≈ 50%

Vastab täis laadimisolekule

## Standardlaadimisrežiim

Aku |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

Vastab täis laadimisolekule