# Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka ładowarka jest odpowiednia do ładowania mojego akumulatora?

Wszystkie akumulatory 18 V są kompatybilne ze wszystkimi ładowarkami Bosch Professional 18 V oraz ze wszystkimi ładowarkami 18 V partnerów AMPShare.

Użytkownikom profesjonalnym zalecamy takie połączenie ładowarki z akumulatorem, aby czas ładowania akumulatora wynosił poniżej 1 godziny.

Wszystkie czasy ładowania można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi lub na stronach internetowych Bosch Professional.

Jaki jest czas ładowania mojego akumulatora?

Czas ładowania zależy od 2 czynników:

- Typ akumulatora i pojemność akumulatora
- Prędkość ładowania

Wszystkie czasy ładowania można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi zob. Czasy ładowania lub na stronach internetowych Bosch Professional.

Czy mogę dopasować prędkość ładowania ładowarki?

W przypadku modelu GAL 18V‑160 istnieje możliwość dopasowania prędkości ładowania do indywidualnych potrzeb. Model GAL 18V‑160 posiada 3 tryby ładowania, zoptymalizowane pod kątem wszechstronnych zastosowań akumulatorów:

- Standardowy tryb ładowania przy standardowej prędkości ładowania: standardowy tryb ładowania jest ustawieniem fabrycznym zob. Standardowy tryb ładowania.
- Tryb ładowania Power Boost: Tryb ładowania Power Boost można aktywować, naciskając przycisk MODE na ładowarce zob. Tryb ładowania Power Boost.
- Tryb długiej żywotności: Tryb długiej żywotności można aktywować, naciskając przycisk MODE na ładowarce zob. Tryb długiej żywotności. Częste ładowanie w trybie długiej żywotności wydłuża żywotność akumulatora.

Czy akumulatory mogą pozostać w ładowarce po naładowaniu ich do pełna?

Po naładowaniu akumulatora do pełna, co jest sygnalizowane przez ładowarkę, proces ładowania jest zakończony.

Akumulator może pozostać w ładowarce, ale nie zalecamy przechowywania go w niej przez dłuższy czas.

W jakich temperaturach należy ładować, użytkować i przechowywać akumulator?

- Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i przechowywania wynosi od −20 °C do 50 °C.

- Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi od 0 °C do 35 °C.

- Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora zalecamy przechowywanie go w temperaturze od 0 °C do 20 °C.

Jaki stan naładowania jest optymalny przy dłuższym okresie przechowywania akumulatora?

Przy dłuższym okresie przechowywania idealnym stanem naładowania akumulatora jest 30–50%.

Czy akumulatory Bosch Professional są kompatybilne z innymi markami produktów?

Wszystkie akumulatory Bosch Professional 18 V są kompatybilne z następującymi produktami:

- wszystkie produkty systemu profesjonalnego 18 V firmy Bosch
- wszystkie produkty partnerów AMPShare

Jaki stan naładowania jest optymalny dla zapewnienia dłuższej żywotności akumulatora?

Dla zapewnienia dłuższej żywotności idealnym stanem naładowania akumulatora jest 80%.