# Tiempo de carga

La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado en minutos necesario para alcanzar el estado de carga deseado, en función del tipo de acumulador y del modo de carga. Los tiempos de carga pueden variar. Informaciones adicionales al respecto se encuentran en: www.bosch-professional.com/wac.

## Modo de carga Power Boost

Acumulador |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

corresponde a un estado de carga de ≈ 50 %

corresponde a un estado de carga completo

## Modo de carga estándar

Acumulador |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

corresponde a un estado de carga completo