# FAQ

내 배터리에 적합한 충전기는 무엇입니까?

모든 18 V 배터리는 보쉬 전문가용 전동공구의 모든 18 V 충전기 및 AMPShare 파트너의 모든 18 V 충전기와 호환됩니다.

보쉬는 전문 작업자들에게 충전 시간이 1 시간 미만인 배터리와 충전기를 결합하여 사용하기를 권장합니다.

모든 충전 시간은 온라인 사용 설명서 또는 보쉬 전문가용 전동공구 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

내 배터리의 충전 시간은 어떻게 됩니까?

배터리의 충전 시간은 2가지 요인에 의해 좌우됩니다.

- 배터리 유형과 배터리 용량
- 충전 속도

모든 충전 시간은 온라인 사용 설명서 참조 충전 시간 또는 보쉬 전문가용 전동공구 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

충전기의 충전 속도를 조정할 수 있습니까?

GAL 18V‑160에서는 필요에 따라 충전 속도를 조정할 수 있습니다. GAL 18V‑160은 다양한 배터리 사용 상황에 최적화된 3 개의 충전 모드를 제공합니다.

- 표준 충전 속도의 일반 충전 모드: 일반 충전 모드는 공창 출고 시부터 사전 설정되어 있습니다 참조 일반 충전 모드.
- Power Boost 충전 모드: Power Boost 충전 모드는 충전기의 MODE 버튼을 눌러 활성화할 수 있습니다 참조 Power Boost 충전 모드.
- 지속 충전 모드: 지속 충전 모드는 충전기의 MODE 버튼을 눌러 활성화할 수 있습니다 참조 지속 충전 모드. 주로 지속 충전 모드에서 충전하면 배터리 수명이 연장됩니다 .

완충 후에 배터리를 충전기에 남겨두어도 됩니까?

배터리가 완충되었고 충전기에서 완충되었다고 표시되면, 충전 과정이 종료됩니다.

배터리를 충전기에 남겨두어도 되지만, 충전기에 배터리를 장시간 보관하는 것은 권장하지 않습니다.

어떤 온도에서 배터리를 충전, 사용, 보관해야 합니까?

- 작동 시 및 보관 시 허용되는 주변 온도는 –20 °C ~ 50 °C입니다.

- 충전하는 동안 권장하는 주변 온도는 0 °C ~ 35 °C입니다.

- 배터리 수명을 최적으로 유지하려면, 0 °C ~ 20 °C에서 배터리를 보관하기를 권장합니다.

더 오래 보관할 수 있는 최적의 배터리 충전 방법은 무엇입니까?

더 오래 보관하려면 30–50 %의 충전상태가 이상적입니다.

보쉬 전문가용 전동공구의 배터리는 다른 브랜드와 호환됩니까?

모든 18 V 보쉬 전문가용 배터리는 다음과 같은 제품과 호환됩니다.

- 보쉬 전문가용 전동공구 18 V 시스템의 모든 제품
- AMPShare 파트너의 모든 제품

수명을 더 오래 유지할 수 있는 최적의 배터리 충전 방법은 무엇입니까?

수명을 더 오래 유지하려면 80 %의 충전상태가 이상적입니다.