# Dažniausiai užduodami klausimai

Koks kroviklis tinka mano akumuliatoriui?

Visi 18 V akumuliatoriai yra tinkami naudoti su visais „Bosch Professional“ 18 V krovikliais ir visais „AMPShare-Partner“ 18 V krovikliais.

Profesionaliems naudotojams rekomenduojame naudoti kroviklį su tokiu akumuliatoriumi, kurio įkrovos laikas yra mažiau kaip 1 val.

Visi įkrovimo laikai nurodyti internetinėje naudojimo instrukcijoje arba „Bosch Professional“ internetiniame puslapyje.

Koks yra mano akumuliatoriaus įkrovimo laikas?

Akumuliatoriaus įkrovimo laikas priklauso nuo 2 veiksnių:

- Akumuliatoriaus tipo ir akumuliatoriaus talpos
- Įkrovimo laiko

Visus įkrovimo laikus galima rasti internetinėje naudojimo instrukcijoje žr. Įkrovimo laikas arba „Bosch Professional“ tinklalapyje.

Ar galiu priderinti kroviklio įkrovimo greitį?

Naudodami GAL 18V‑160, įkrovimo greitį galite priderinti pagal savo poreikius. GAL 18V‑160 yra su 3 įkrovimo režimais, kurie yra optimaliai priderinti įvairiam akumuliatorių naudojimui:

- Standartinis įkrovimo režimas su standartiniu įkrovimo greičiu: standartinis įkrovimo režimas yra iš anksto nustatytas gamykloje žr. Standartinis įkrovimo režimas.
- „Power Boost“ įkrovimo režimas: „Power Boost“ įkrovimo režimą galima suaktyvinti ant kroviklio esančiu mygtuku MODE žr. „Power Boost“ įkrovimo režimas.
- Įkrovimo režimas „Eksploatavimo laikas“: įkrovimo režimą „Eksploatavimo laikas“ galima suaktyvinti ant kroviklio esančiu mygtuku MODE žr. Įkrovimo režimas „Eksploatavimo laikas“. Įkrovimo režimą „Eksploatavimo laikas“ renkantis dažniau nei bet kurį kitą, pailginamas akumuliatoriaus eksploatavimo laikas.

Ar galima palikti akumuliatorius kroviklyje, kai jie jau visiškai įkrauti?

Kai tik akumuliatorius visiškai įkraunamas ir kroviklis tai parodo, įkrovimo procesas baigiasi.

Akumuliatorius kroviklyje gali likti, tačiau nerekomenduojama palikti akumuliatoriaus kroviklyje ilgesnį laiką.

Kokioje temperatūroje akumuliatorių reiktų įkrauti, naudoti ir sandėliuoti?

- Leidžiamoji aplinkos temperatūra eksploatuojant ir sandėliuojant yra nuo −20 °C iki 50 °C.

- Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra nuo 0 °C iki 35 °C.

- Siekiant užtikrinti optimalią akumuliatoriaus eksploatavimo trukmę, akumuliatorių rekomenduojama sandėliuoti nuo 0 °C iki 20 °C temperatūroje.

Kokia akumuliatoriaus įkrova yra optimali ilgesnei sandėliavimo trukmei?

Ilgesniam sandėliavimui ideali įkrovos būklė yra 30–50 %.

Ar „Bosch Professional“ akumuliatorius galima naudoti su kitų gamintojų gaminiais?

Visi 18 V „Bosch Professional“ akumuliatoriai yra tinkami naudoti su šiais gaminiais:

- visais „Bosch Professional“ 18 V sistemos gaminiais
- visais „AMPShare-Partner“ gaminiais

Kokia akumuliatoriaus įkrova yra optimali ilgesniam eksploatavimo laikui užtikrinti?

Ilgesniam eksploatavimo laikui ideali įkrova yra 80 %.