# أوقات الشحن

يمكن من الجدول التالي معرفة الوقت التقريبي المطلوب بالدقائق للوصول إلى حالة الشحن المرغوبة تبعًا لنوع المركم ووضع الشحن. قد تختلف أزمنة الشحن. تجد المزيد من المعلومات بهذا الصدد على موقع الإنترنت: www.bosch-professional.com/wac.

## وضع الشحن Power Boost (تعزيز القدرة)

المركم |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

يماثل حالة شحن تبلغ ≈ 50 %

تتوافق مع حالة الشحن الكامل

## وضع الشحن القياسي

المركم |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

تتوافق مع حالة الشحن الكامل