# დამუხტვის დრო

შემდეგ ცხრილში მითითებულია საორიენტაციო დრო წუთებში, რომელიც საჭიროა აკუმულატორის დამუხტვის საჭირო დონის მისაღწევად, აკუმულატორის და დამუხტვის რეჟიმზე დამოკიდებულად.დამუხტვის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

## დამუხტვის რეჟიმი Power Boost

აკუმულატორი |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4,0 ა/სთ | ≈9 | ≈35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

შეესაბამება დამუხტვის დონეს ≈ 50 %

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს

## დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი

აკუმულატორი |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

შეესაბამება დამუხტვის სრულ დონეს