# Tempos de carga

Na tabela abaixo pode consultar o tempo necessário aproximado em minutos para o nível de carga desejado, dependendo do tipo de bateria e modo de carregamento. Os tempos de carga podem variar. Para mais informações consulte: www.bosch-professional.com/wac.

## Modo de carregamento Power Boost

Bateria |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

corresponde a um nível de carga de ≈ 50%

corresponde a um nível de carga completo

## Modo de carregamento Standard

Bateria |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

corresponde a um nível de carga completo