# 충전 시간

배터리 유형 및 충전 모드에 따라 원하는 충전 상태로 충전하는 데 필요한 대력적인 시간(분 단위)은 다음 표를 참조하십시오. 충전 시간은 차이가 있을 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac。에서 확인할 수 있습니다.

## Power Boost 충전 모드

배터리 |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

충전 상태 ≈ 50 %

완충된 상태에 해당

## 일반 충전 모드

배터리 |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

완충된 상태에 해당