# ტექნიკური მონაცემები

დასამუხტი მოწყობილობა | GAL 18V-160
--- | ---
დაცვის კლასი | / II
დამუხტვის დენიA) | 16 ა
აკუმულატორის დამუხტვის ძაბვა (ავტომატური ძაბვის ავტომატური კონტროლი) | 14,4–18 ვ
მასაB) | 0,95 კგ

A)

  დამოკიდებულია აკუმულატორის ტემპერატურაზე და ტიპზე

B)

  წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.