# Latausajat

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka monta minuuttia suunnilleen kestää, kunnes haluttu lataustila on saavutettu, akkutyypistä ja lataustilasta riippuen. Latausajat voivat vaihdella. Tähän liittyviä lisätietoja saat verkko-osoitteesta: www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost -lataustila

Akku |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 A | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

vastaa ≈ 50 % lataustilaa

Vastaa täyteen ladattua tilaa

## Vakiolataustila

Akku |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

Vastaa täyteen ladattua tilaa