# Uzlādes ilgums

Tālāk esošajā tabulā atradīsiet aptuveno nepieciešamo ilgumu minūtēs, lai sasniegtu vēlamo uzlādes pakāpi, atkarībā no akumulatora tipa un uzlādes režīma. Uzlādes laiks var atšķirties. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.bosch-professional.com/wac.

## Jaudas palielinājuma uzlādes režīms

Akumulators |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

atbilst uzlādes pakāpei ≈ 50%

atbilst pilnas uzlādes pakāpei

## Standarta uzlādes režīms

Akumulators |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

atbilst pilnas uzlādes pakāpei