# Времиња на полнење

Следната табела го прикажува приближното време во минути потребно за посакуваната состојба на полнење, во зависност од типот на батеријата и режимот на полнење. Времето на полнење може да варира. Повеќе информации за ова може да најдете на: www.bosch-professional.com/wac.

## Режим за полнење за Power Boost

Батерија |  |
--- | --- | ---
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈ 9 | ≈ 35
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈13 | ≈35
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈15 | ≈44
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈22 | ≈55

одговара на состојба на полнење од ≈ 50 %

одговара на целосна состојба на наполнетост

## Стандарден режим на полнење

Батерија |
--- | ---
GBA 18V 2.0 Ah | ≈25
GBA 18V 4.0 Ah | ≈25
GBA 18V 5.0 Ah | ≈35
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈36
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈51
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈55

одговара на целосна состојба на наполнетост