# ЧПП

Кој полнач е соодветен за мојата батерија?

Сите батерии од 18 V се компатибилни со сите полначи на Bosch Professional од 18 V и со сите полначи од 18 V од AMPShare-партнерите.

За професионални корисници, препорачуваме комбинирање на полначот со батерија со време на полнење помалку од 1 час.

Сите времиња на полнење може да ги најдете во онлајн упатството за користење или на веб-страницата на Bosch Professional.

Кои се времињата на полнење за мојата батерија?

Времетраењето на полнење на батеријата зависи од 2 фактори:

- Тип и капацитет на батерија
- Брзина на полнење

Сите времиња на полнење може да ги најдете во онлајн упатството за користење види Времиња на полнење или на веб-страницата на Bosch Professional.

Може ли да ја прилагодам брзината на полнење на полначот?

За GAL 18V‑160 може да ја прилагодите брзината на полнење според вашите потреби. GAL 18V‑160 има 3 режими на полнење оптимизирани за повеќенаменска употреба на батерии:

- Стандарден режим на полнење со стандардна брзина на полнење: стандардниот режим на полнење е претходно фабрички поставен види Стандарден режим на полнење.
- Режим на полнење за Power Boost: режимот за полнење Power Boost може да се активира со притискање на копчето MODE на полначот види Режим за полнење за Power Boost.
- Режим на полнење за работен век: режимот за полнење за работен век може да се активира со притискање на копчето MODE на полначот види Режим на полнење за работен век. Доминантното полнење во режимот на полнење за работен век доведува до подолго траење на батеријата.

Дали е дозволено батериите да останат во полначот откако ќе се наполнат целосно?

Штом батеријата е целосно наполнета и полначот го прикаже тоа, процесот на полнење е завршен.

Батеријата може да остане во полначот, но не се препорачува да ја чувате батеријата во полначот подолг временски период.

На кои температури треба да се полни, користи и складира батеријата?

- Дозволената амбиентална температура при работа и складирање е од −20 °C до 50 °C.

- Препорачаната околна температура за време на полнењето е од 0 °C до 35 °C.

- За оптимално траење на батеријата, се препорачува батеријата да се складира на температура од 0 °C до 20 °C.

Кое полнење на батеријата е оптимално за подолг период на складирање?

За подолго складирање, идеална состојба на наполнетост е од 30–50 %.

Дали батериите на Bosch Professional се компатибилни со други брендови?

Сите батерии од 18 V на Bosch Professional се компатибилни со следните производи:

- сите производи на Bosch Professional со 18-V-системи
- сите производи на AMPShare-партнерите

Кое полнење на батеријата е оптимално за подолг работен век?

За подолг работен век, идеална состојба на наполнетост е од 80 %.