# PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el cargador adecuado para mi acumulador?

Todos los acumuladores de 18 V son compatibles con todos los cargadores de 18 V de Bosch Professional y con todos los cargadores de 18 V de los socios de cooperación de AMPShare.

Para los usuarios profesionales, recomendamos combinar el cargador con un acumulador con un tiempo de carga inferior a 1 hora.

Todos los tiempos de carga se encuentran en las instrucciones de servicio online o en la página web de Bosch Professional.

¿Cuáles son los tiempos de carga de mi acumulador?

El tiempo de carga del acumulador depende de 2 factores:

- Tipo y capacidad del acumulador
- Velocidad de carga

Todos los tiempos de carga se encuentran en las instrucciones de servicio online ver Tiempo de carga o en la página web de Bosch Professional.

¿Puedo ajustar la velocidad de carga del cargador?

En el GAL 18V-160, puede ajustar la velocidad de carga según sus necesidades. El GAL 18V-160 dispone de 3 modos de carga optimizados para un uso versátil de acumuladores:

- Modo de carga estándar con velocidad de carga estándar: El modo de carga estándar viene preconfigurado de fábrica ver Modo de carga estándar.
- Modo de carga Power Boost: El modo de carga Power Boost puede activarse pulsando la tecla MODE del cargador ver Modo de carga Power Boost.
- Modo de carga vida útil: El modo de carga vida útil puede activarse pulsando la tecla MODE del cargador ver Modo de carga vida útil. La carga predominante en el modo de carga vida útil prolonga la vida útil del acumulador.

¿Pueden permanecer los acumuladores en el cargador después de estar completamente cargados?

Tan pronto como el acumulador esté completamente cargado y el cargador lo indique, se ha finalizado el proceso de carga.

El acumulador puede permanecer en el cargador, pero no se recomienda guardarlo durante un largo periodo de tiempo en el cargador.

¿A qué temperaturas se debe cargar, utilizar y almacenar un acumulador?

- La temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento y el almacenamiento asciende a –20 °C hasta 50 °C.

- La temperatura ambiente recomendada durante la carga es de 0 °C hasta 35 °C.

- Para una vida útil óptima del acumulador, se recomienda almacenarlo entre 0 °C y 20 °C.

¿Cuál es la carga óptima del acumulador para un almacenamiento prolongado?

Para un almacenamiento más prolongado, lo ideal es un estado de carga de 30–50 %.

¿Son los acumuladores Bosch Professional compatibles con otras marcas?

Todos los acumuladores de 18 V de Bosch Professional son compatibles con los siguientes productos:

- todos los productos del sistema Bosch Professional de 18 V
- todos los productos de los socios de cooperación de AMPShare

¿Cuál es la carga óptima del acumulador para una vida útil más prolongada?

Para una vida útil más prolongada, lo ideal es un estado de carga de 80 %.