# KKK

Milline laadimisseade sobib minu akule?

Kõik 18 V akud on ühilduvad kõikide Bosch Professional 18 V laadimisseadmetega ja kõikide AMPShare-partnerite 18 V laadimisseadmetega.

Soovitame professionaalsetel kasutajatel kombineerida laadimisseade akuga, mille laadimisaeg on alla 1 tunni.

Kõik laadimisajad on toodud siduskasutusjuhendis või Bosch Professional veebilehel.

Millised on minu aku laadimisajad?

Aku laadimiskestus oleneb 2 tegurist:

- aku tüüp ja aku mahtuvus
- laadimiskiirus

Kõik laadimisajad on toodud siduskasutusjuhendis vaadake Laadimisajad või Bosch Professional veebilehel.

Kas ma saan laadimisseadme laadimiskiirust reguleerida?

GAL 18V‑160 korral saate laadimiskiirust reguleerida vastavalt oma vajadustele. GAL 18V‑160 on 3 laadimisrežiimi, mis on optimeeritud akude mitmekülgseks kasutamiseks:

- Standardlaadimisrežiim standardlaadimiskiirusega: standardlaadimisrežiim on tehases eelseatud vaadake Standardlaadimisrežiim.
- Power Boost-laadimisrežiim: Power Boost laadimisrežiimi saab aktiveerida laadija nupu MODE abil vaadake Power Boost-laadimisrežiim.
- Tavalaadimisrežiim: tavalaadimisrežiimi saab aktiveerida laadija nupu MODE abil vaadake Tavarežiim. Domineerivalt tavarežiimis laadimine pikendab aku eluiga.

Kas aku võib täielikult laetuna jääda laadimisseadmesse?

Kui aku on täielikult laetud ja laadimisseade seda näitab, on laadimistoiming lõpetatud.

Aku võib jääda laadimisseadmesse, kuid aku pikemat hoidmist laadimisseadmes ei soovitata.

Millisel temperatuuril tuleb akut laadida, kasutada ja hoiustada?

- Lubatud keskkonnatemperatuur kasutamisel ja hoiustamisel on –20 °C kuni 50 °C.

- Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimistoimingu ajal on 0 °C kuni 35 °C.

- Aku optimaalseks elueaks soovitatakse akut hoiustada 0 °C kuni 20 °C juures.

Milline aku laadimine on pikemaks hoiustamiskestuseks optimaalne?

Pikemaks hoiustamiseks on ideaalne laadimisseisund 30–50%.

Kas Bosch Professional akud on muude markidega ühilduvad?

Kõik Bosch Professional 18 V akud on ühilduvad järgmiste toodetega:

- kõik Bosch Professional 18 V süsteemi tooted
- kõik AMPShare-partnerite tooted

Milline aku laadimine on pikemaks elueaks optimaalne?

Pikemaks elueaks on ideaalne laadimisseisund 80%.