# Laddning

- Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på laddarens typskylt.

Kontrollera att alla laddfack (1) och batterikontakter är fria från grov smuts. Se till att alla batterier sitter korrekt.

Laddningen påbörjas så fort kontakten är ansluten och batteriet är på plats. Om laddningen påbörjas med flera batterier samtidigt laddas de efter varandra i pilens (2) riktning (motsols).

Batterierna laddas i två laddningscykler efter varandra.

- I den första laddningscykeln sker laddning av alla batterier till upp till ca 80% av kapaciteten.
- I den andra laddningscykeln sker laddningen från ca 80% tills batteriet är fulladdat. Den andra laddningscykeln startar när alla batterier är laddade till ca 80%.

När batteriet har en laddningsnivå på över ca. 80% hoppas det över i den första laddcykeln och laddas i den andra laddcykeln tills det är fulladdat. Om ett nytt batteri med en laddningsnivå på under ca. 80% sätts in så laddas det direkt. När detta batteri är laddat till ca 80% omdefinieras laddningsordningen. Nästa batteri, som laddas i den andra laddcykeln, följer pilens (2) ordningsföljd på laddaren (motsols).

Batteriet kan endast laddas om batteritemperaturen ligger inom tillåtet temperaturområde (0–45 °C).

Tack vare den intelligenta laddningsprocessen känns batteriets laddningsstatus av automatiskt, vilket gör att batteriet laddas med optimal laddningsström beroende på dess temperatur eller spänning.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Vid kontinuerlig laddning eller flera laddningscykler efter varandra utan avbrott kan laddaren värmas upp. Det är dock ofarligt och tyder inte på en teknisk defekt hos laddaren.

Laddningstider
Prio-knapp (Priority Start)