# Procesi i karikimit

- Kushtojini vëmendje tensionit të rrjetit! Tensioni i burimit të energjisë duhet të përputhet me informacionin në pllakën e emrit të karikuesit.

Sigurohuni që të gjitha foletë e karikimit (1) kontaktet e baterisë të mos kenë papastërti të mëdha.Sigurohuni që të gjitha bateritë të jenë futur plotësisht.

Procesi i karikimit fillon sapo të futet spina në prizë dhe të vendoset një bateri.Nëse procesi i karikimit fillon me disa bateri në të njëjtën kohë, ato do të karikohen njëra pas tjetrës në drejtim të shigjetave të shënuara (2) (në drejtim të kundërt të akrepave të orës).

Bateritë karikohen njëra pas tjetrës në 2 cikle karikimi.

- Në ciklin e parë të karikimit, të gjitha bateritë e përdorura karikohen deri në afërsisht 80% të kapacitetit të tyre.
- Në ciklin e dytë të karikimit do të karikohet nga gjendja e karikimit 80% deri në karikim të plotë.Cikli i dytë i karikimit fillon kur të gjitha bateritë e vendosura janë të karikuara deri në afërsisht 80%.

Nëse bateria ka një nivel karikimi mbi afërsisht 80%, ajo do të anashkalohet në ciklin e parë të karikimit dhe do të karikohet në ciklin e dytë të karikimit derisa të mbushet plotësisht.Nëse gjatë ciklit të dytë të karikimit futet një bateri e re me nivel karikimi nën rreth 80%, ajo do të karikohet menjëherë.Pasi kjo bateri të jetë karikuar afërsisht 80%, sekuenca e karikimit ripërcaktohet.Bateria tjetër që do të karikohet në ciklin e dytë të karikimit duke ndjekur rendin e shigjetave në karikues (2) (në drejtim të kundërt të akrepave të orës).

Procesi i karikimit është i mundur vetën nëse temperatura e baterisë është në diapazonin e lejuar të temperaturës së karikimit (0–45 °C).

Nëpërmjet procesit inteligjent të karikimit dallohet automatikisht gjendja e karikimit të baterisë dhe në varësi të temperaturës dhe tensionit të baterisë bëhet karikimi me rrymën optimale të karikimit.

Një kohë tepër e reduktuar pune pas karikimit tregon që bateria është konsumuar dhe ajo duhet të zëvendësohet.

Karikuesi mund të nxehet gjatë cikleve të karikimit të vazhdueshëm ose disa cikleve të njëpasnjëshme të karikimit pa ndërprerje. Megjithatë, kjo është e padëmshme dhe nuk tregon një defekt teknik në karikues.

Kohët e karikimit
Butoni Prioritet (Priority Start)