# Технически данни

Зарядно устройство | GAL 18V6-80
--- | ---
Клас на защита | / II
Ток на зареждане A) | 8,0 A
Зарядно напрежение (автоматично разпознаване на напрежението на батерията) | 14,4–18 V
ТеглоB) | 1,8 kg

A)

  В зависимост от температурата и типа на акумулаторната батерия

B)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.