# Зарядтау процесі

- Желі кернеуіне назар аударыңыз! Тоқ көзінің кернеуі қуаттандыру құралының зауыттық тақташасындағы мәндеріне сай болуы тиіс.

Барлық зарядтау науаларында (1) және аккумулятор контактілерінде ірі кірдің жоқ болғанына көз жеткізіңіз. Барлық аккумуляторлардың толықтай салынғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтау процесі желілік аша жалғанған және аккумулятор салынған кезде басталады. Бірнеше аккумуляторды зарядтау процесі синхронды түрде іске қосылғанда, олар бірінен кейін бірі басылған көрсеткінің (2) бағыты бойынша зарядталады (сағат тілінің бағытына қарсы).

Аккумуляторлар бірінен кейін бірі 2 зарядтау циклінде зарядталады.

- Бірінші зарядтау циклінде салынған барлық аккумуляторлар қуаттың шамамен 80%-на дейін зарядталады.
- Екінші зарядтау циклінде аккумулятор толық зарядталғанға дейін шамамен 80%-ға дейін зарядтау жүзеге асады.Салынған барлық аккумуляторлар шамамен 80%-ға дейін зарядталған соң, екінші зарядтау циклі басталады.

Егер аккумулятордың заряд деңгейі 80% шамасынан асса, ол бірінші зарядтау циклінде өткізіліп, екінші зарядтау циклінде толық заряд деңгейіне жеткенше зарядталады. Егер екінші зарядтау циклі кезінде заряд деңгейі 80% шамасынан төмен жаңа аккумулятор орнатылса, ол бірден зарядталады. Бұл аккумулятор шамамен 80%-ға дейін зарядталғаннан кейін, зарядтау реттілігі жаңадан айқындалады. Екінші зарядтау циклінде зарядталатын келесі аккумулятор зарядтағыш құрылғыдағы көрсеткі (2) реттілігін ұстанады (сағат тілінің бағытына қарсы).

Зарядтау процесі тек аккумулятор температурасы рұқсат етілген зарядтау температурасының ауқымында (0–45°C) болса қолжетімді.

Аккумулятордың зарядтау күйі интеллектуалды зарядтау процесі арқылы автоматты түрде анықталады және аккумулятор температурасы мен кернеуіне байланысты оңтайлы сыйымдылық тогымен зарядталады.

Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумулятордың ескіргенін және ауыстыру керектігін білдіреді.

Үздіксіз немесе көп реттік зарядтаулардан соң зарядтау құралы қызып кетуі мүмкін. Бұл қауіпті емес және зарядтау құралында техникалық ақау барын білдірмейді.

Зарядталу уақыты
Басымдық түймесі (Priority Start)