# فرآیند شارژ

- به ولتاژ شبکه توجه کنيد! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب دستگاه شارژ مطابقت داشته باشد.

اطمینان حاصل کنید که تمام محفظه های شارژ (1) و کنتاکتهای باتری عاری از ذرات کثیف درشت باشند. اطمینان حاصل کنید که تمام باتری های قابل شارژ به طور کامل قرار گیرند.

فرآیند شارژ به محض اینکه دوشاخه به برق و یک باتری به دستگاه متصل گردد، آغاز می شود. هنگامی که فرآیند شارژ با تعداد بیشتری باتری به طور همزمان آغاز گردد، باتری ها یکی پس از دیگری به سمت فلش های چاپ شده (2) شارژ می شوند (خلاف جهت حرکت عقربه ساعت).

باتری های قابل شارژ پشت سر هم در 2 سیکل، شارژ می شوند.

- در سیکل اول شارژ، تمام باتری های مورد استفاده تا حدود 80 % ظرفیت شارژ می شوند.
- در سیکل دوم شارژ، از حدود 80 % تا شارژ کامل باتری، شارژ می شود. سیکل دوم شارژ زمانی شروع می شود که تمام باتری های مورد استفاده تا حدود 80 % شارژ شوند.

وقتی باتری قابل شارژ، در وضعیت شارژ بالاتر از حدود 80 % قرار بگیرد، از سیکل اول شارژ رد می شود و در سیکل دوم، تا شارژ کامل، شارژ می شود. اگر در حین سیکل دوم شارژ، باتری شارژی جدیدی با شارژ تقریبی زیر 80 % قرار بگیرد، این باتری فوری شارژ می شود. پس از اینکه این باتری تا حدود 80 % شارژ شود، ترتیب شارژ بازتعریف می گردد. باتری قابل شارژ بعدی که در سیکل دوم، شارژ می شود، از ترتیب فلش های روی شارژر (2) (برخلاف جهت حرکت عقربه ساعت) پیروی می کند.

فرآیند شارژ فقط هنگامی امکان پذیر است که دمای باتری قابل شارژ در محدوده مجاز دما باشد (‎0–45 °C‎).

فرآیند شارژ هوشمند، وضعیت شارژ باتری را به طور اتوماتیک تشخیص داده و بسته به دما و ولتاژ باتری، آن را با جریان بهینه شارژ می کند.

افت قابل توجه مدت زمان كاركرد باتری كه تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است كه باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.

چنانچه چندین بار بطور مداوم و بدون وقفه فرايند شارژ انجام بگیرد، امکان گرم شدن دستگاه شارژ وجود دارد. این جای نگرانی نیست و به معنای وجود یک نقص فنی در دستگاه شارژ نمی باشد.

زمان شارژ
دکمه اولویت شارژ (Priority Start)