# زر الأولوية (Priority Start)

يوجد في كل فتحة شحن (1) زر أولوية (5) للبدء الفوري لعملية الشحن في فتحة الشحن هذه.

- بعد الضغط لمرة واحدة على زر الأولوية (5) يتم إعطاء الأولوية لشحن المركم الموضوع في فتحة الشحن هذه حتى حوالي 80 % من سعته (دورة الشحن الأولى). عند بدء عملية الشحن تضيء أول 4 مؤشرات دايود بمبين حالة شحن المركم (4) لوهلة قصيرة. عندما يكون المركم مشحون حتى حوالي 80 % يتم شحن المركم التالي في اتجاه السهم (2) (عكس اتجاه عقارب الساعة).
- بعد الضغط مرتين على زر الأولوية (5) يتم إعطاء الأولوية لهذا المركم الموضوع في فتحة الشحن هذه، ويتم شحنه حتى حالة الشحن الكاملة. عند بدء عملية الشحن تضيء أول 5 مؤشرات دايود بمبين حالة شحن المركم (4) لوهلة قصيرة. بعد إنهاء عملية الشحن هذه تتم مواصلة شحن المراكم الأخرى حتى حوالي 80 %.

في حالة اكتمال شحن مركم له الأولوية يتم شحن المركم الموضوع بفتحة الشحن التالية. يتم ترتيب الشحن في اتجاه الأسهم المطبوعة (2) بجهاز الشحن (عكس اتجاه عقارب الساعة).