# 충전 과정

- 공공 배전 전압을 확인해 보십시오! 전원의 전압이 충전기 타입 표시판의 내용과 일치해야 합니다.

모든 충전함 (1) 및 배터리 접점에 오염물이 없는지 확인하십시오. 모든 배터리가 완전하게 끼워져 있는지 확인하십시오.

전원 플러그가 끼워지고 배터리가 삽입되면, 곧바로 충전 과정이 시작됩니다. 여러 개의 배터리를 동시에 충전하는 경우, 표시된 화살표 (2) 방향 순서대로 충전됩니다(시계 반대 방향).

배터리 충전은 2가지 충전 주기로 순서에 따라 진행됩니다.

- 삽입된 모든 배터리는 첫 번째 충전 주기에서 용량의 80 %까지 충전됩니다.
- 두 번째 충전 주기에서는 80 %에서 배터리가 완충될 때까지 충전됩니다. 두 번째 충전 주기는 삽입된 모든 배터리가 80 %까지 충전된 경우에 시작됩니다.

배터리가 80 % 이상 충전되어 있으면, 첫 번째 충전 주기를 건너뛰고 완충된 상태가 될 때까지 두 번째 충전 주기에서 충전됩니다. 두 번째 충전 주기가 진행되는 동안 80 % 미만으로 충전된 새 배터리를 끼우면, 새 배터리가 즉시 충전되기 시작합니다. 새 배터리가 80 %까지 충전되고 난 후, 충전 순서가 다시 정해집니다. 두 번째 충전 주기에서 충전되는 다음 배터리는 충전기에서 화살표 순서 (2) 를 따릅니다(시계 반대 방향).

배터리 온도가 허용되는 충전 온도 범위(0–45 °C) 내에 있는 경우에만 충전이 가능합니다.

지능형 충전 방식을 통해 배터리의 충전 상태가 자동으로 감지되고 배터리 온도 및 배터리 전압에 따라 최적의 충전 전류로 충전이 진행됩니다.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다.

계속해서 혹은 여러번 연속으로 충전할 경우 충전기가 따뜻해질 수 있습니다. 그러나 이는 충전기의 기술적 결함이 아니며, 위험하지 않습니다.

충전 시간
우선 시작 버튼(Priority Start)