# L’accu n’est pas rechargé

## Aucun accu n’est chargé et les 6 LED (3) clignotent simultanément en rouge.

Cause : Le chargeur a décelé un défaut interne

Remède : Assurez-vous que tous les accus sont correctement en place dans les logements. Débranchez le câble secteur et rebranchez-le. Si le défaut réapparaît, faites contrôler le chargeur dans un centre SAV agréé pour outillage électroportatif Bosch.

## L’accu n’est pas rechargé et la LED (3) clignote en rouge (au niveau du logement de charge correspondant).

Cause : L’accu n’est pas bien en place dans le chargeur.

Remède : Insérez correctement l’accu dans le chargeur.

Cause : Contacts électriques de l’accu et du chargeur encrassés

Remède : Nettoyez les contacts, p. ex. en insérant et retirant l’accu à plusieurs reprises.

Cause : Accu défectueux

Remède : Remplacez l’accu.

## L’accu n’est pas chargé et la LED (3) est allumée en rouge.

Cause : Température de l’accu située en dehors de la plage de températures de charge admissible.

Remède : Attendez que la température de l’accu se trouve à nouveau dans la plage de températures de charge admissibles (0–45 °C).