# „Prio“ mygtukas (Priority Start)

Ant kiekvieno kroviklio lizdo (1) yra „Priority Start“ mygtukas (5), skirtas įkrovimo procesui šiame kroviklio lizde iškart įjungti.

- Vienąkart paspaudus „Priority Start“ mygtuką (5), akumuliatorius šiame kroviklio lizde maždaug iki 80 % jo talpos įkraunamas pirmenybine tvarka (pirmas įkrovimo ciklas). Prasidedant įkrovimo procesui, trumpam įsižiebia pirmieji 4 įkrovos būklės šviesadiodžiai indikatoriai (4). Kai akumuliatorius yra įkrautas maždaug iki 80 %, rodyklės kryptimi (2) nurodyta seka įkraunamas kitas akumuliatorius (prieš laikrodžio rodyklę).
- Du kartus paspaudus „Prio“ mygtuką (5), prioritetas suteikiamas akumuliatoriui šioje įkrovimo lizde ir jis yra įkraunamas iki visiškos įkrovos. Prasidedant įkrovimo procesui, trumpam įsižiebia 5 įkrovos būklės šviesadiodžiai indikatoriai (4). Pasibaigus šiam įkrovimo procesui, toliau maždaug iki 80 % įkraunami kiti akumuliatoriai.

Kai akumuliatorius, kuriam buvo suteikta pirmenybė, visiškai įkraunamas, tada pradedamas įkrauti akumuliatorius kitame kroviklio lizde. Įkrovimas vyksta eilės tvarka, kurią nurodo ant kroviklio įspaustos rodyklės kryptis (2) (prieš laikrodžio rodyklę).