# Kohët e karikimit

Tabela e mëposhtme tregon kohën e përafërt në minuta që kërkohet për nivelin e dëshiruar të karikimit, në varësi të llojit të baterisë dhe mënyrës së karikimit. Kohët e karikimit mund të ndryshojnë. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: www.bosch-professional.com/wac.

Bateria |  |
--- | --- | ---
GBA 18V 2.0Ah | ≈17 | ≈29
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96

korrespondon me një gjendje karikimi prej ≈ 80%

është një nivel maksimal karikimi